Guide de l'utilisateur VAIO

Tâche

# Attacher/Détacher un Réplicateur de Ports

Vous pouvez attacher à votre ordinateur VAIO un réplicateur de ports (non fourni).

## Pour attacher le réplicateur de ports

1. Mettez votre ordinateur VAIO et tous les périphériques qui y sont connectés hors tension et débranchez tous les périphériques de l'ordinateur.

Astuce

- Déconnectez l'adaptateur secteur et les câbles raccordés au port moniteur et à la sortie HDMI de votre ordinateur VAIO. Vous ne pouvez pas attacher votre ordinateur VAIO au réplicateur de ports alors que ces câbles sont connectés.

1. Connectez le réplicateur de ports à une source d'alimentation secteur.

Branchez l'une des extrémités du cordon d'alimentation (1) sur l'adaptateur secteur (2) et l'autre extrémité sur une prise secteur (3).
Ensuite, branchez le câble de l'adaptateur secteur dans le porte DC IN (4) du réplicateur de ports.
Le témoin DC IN s'allume.

1. Retirez le cache du connecteur du réplicateur de ports situé sous votre ordinateur VAIO.

Note

- Le cache du connecteur du réplicateur de ports peut être difficile à enlever. Veillez à ne pas endommager votre ordinateur VAIO ou le cache en exerçant trop de pression lorsque vous retirez le cache. Veillez à conserver le cache retiré pour un usage ultérieur.

1. Alignez les coins inférieurs arrière de votre ordinateur VAIO avec les guides du réplicateur de ports.

Astuce

- Lorsqu'un module batterie étendu (non fourni) est attaché à votre ordinateur VAIO :
  Faites glisser la languette dans la direction de la flèche (1) pour soulever le connecteur (2) du réplicateur de ports. Assurez-vous que la languette se trouve à l'extrémité lorsque vous fixez le réplicateur de ports.

- Lorsqu'un module batterie étendu n'est pas attaché à votre ordinateur VAIO :
  Attacher l'ordinateur alors que le connecteur se trouve en position élevée peut endommager les connecteurs. Veillez à faire glisser la languette dans la direction opposée à la flèche pour baisser le connecteur.

1. Abaissez doucement votre ordinateur VAIO et appuyez sur la zone indiquée par les flèches jusqu'à ce que l'ordinateur se clique en place.

Ne forcez pas votre ordinateur VAIO contre le réplicateur de ports et n'exercez pas de pression indue sur l'ordinateur car cela peut provoquer des dommages ou des dysfonctionnement de l'ordinateur et du réplicateur de ports.
Note

- Veillez à utiliser l'adaptateur secteur spécifié pour la connexion du réplicateur de ports à une source d'alimentation secteur.

- Veillez à mettre votre ordinateur VAIO hors tension avant de l'attacher au réplicateur de ports.

- Ne déplacez pas votre ordinateur VAIO lorsqu'il est attaché au réplicateur de ports car cela peut détacher celui-ci, ce qui peut provoquer des blessures ou endommager le réplicateur de ports ainsi que l'ordinateur.

## Pour sauvegarder votre ordinateur VAIO

Vous pouvez sauvegarder vos données sur le périphériques de stockage intégré dans le réplicateur de ports.
Pour sauvegarder vos données, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran lorsque vous attachez votre ordinateur VAIO au réplicateur de ports. Sélectionnez le périphérique de stockage intégré au réplicateur de ports lorsque vous êtes invité(e) à sélectionner un emplacement où sauvegarder les données.
Astuce

- Vous devez terminer la configuration initiale lorsque vous sauvegardez vos données pour la première fois sur le réplicateur de ports. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

Note

- Ne détachez pas votre ordinateur VAIO du réplicateur de ports pendant la sauvegarde.

- Lorsque vous déterminez l'horaire de sauvegarde de vos données dans la fenêtre Configurer la sauvegarde, celles-ci seront sauvegardées automatiquement. Si vous détachez votre ordinateur VAIO du réplicateur de ports pendant la sauvegarde programmée, vos données peuvent être altérées. Pour éviter l'altération des données causée par le détachement du réplicateur de ports si vous ne remarquez pas que la sauvegarde était en cours en arrière-plan, modifiez ou annuler l'horaire de sauvegarde.

## Pour détacher le Réplicateur de Ports

1. Mettez votre ordinateur VAIO et tous les périphériques hors tension.

1. Soulevez votre ordinateur VAIO du réplicateur de ports.

1. Remettez en place le cache du connecteur du réplicateur de ports sur le fond de votre ordinateur VAIO.

Note

- Afin d'éviter toute perte de données non enregistrées, veillez à éteindre votre ordinateur VAIO avant de le détacher du réplicateur de ports.

Rubrique associée
Composants et Commandes sur le Réplicateur de Ports