Manual do utilizador VAIO

Task

# Instalar/remover a bateria

Instale a bateria no respectivo compartimento do computador VAIO.

## Para instalar a bateria

1. Desligue o computador VAIO, desligue o cabo de alimentação e todos os cabos de ligação e feche o ecrã LCD.

1. Alinhe a bateria com o lado frontal do compartimento.

SVT111/SVT131
SVT151

1. Vire a bateria na direcção da seta e empurre-a para dentro do compartimento.

SVT111/SVT131
SVT151

1. Aperte os três ou dois parafusos com uma moeda.

SVT111/SVT131
SVT151

## Para retirar a bateria

1. Desligue o computador VAIO, desligue o cabo de alimentação e todos os cabos de ligação e feche o ecrã LCD.

1. Desaperte os três ou dois parafusos com uma moeda.

SVT111/SVT131
SVT151

1. Puxe a bateria ligeiramente na direcção da seta.

SVT111/SVT131
SVT151
Nota

- Não puxe a bateria à força se não conseguir removê-la. Volte a desapertar os parafusos.

1. Retire a bateria do computador VAIO.

Sugestão

- Se o computador VAIO não reconhecer a bateria, prima e mantenha premido o botão de desligar a bateria (na parte inferior do computador) durante cerca de três segundos com um objecto fino e recto (como, por exemplo, um clip de papel). Caso o problema persista, retire a bateria e volte a instalá-la.

Nota

- Irá perder todos os dados não guardados se remover a bateria enquanto o computador VAIO estiver ligado ou no modo de Suspensão e não estiver ligado ao transformador.
  Certifique-se de que desliga o computador antes de remover a bateria.

Tópico relacionado
Carregar a bateria
Notas sobre a utilização da bateria
Encerrar o computador VAIO