# Uživatelská příručka

# Osobní počítač VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Tisk

## Co dělat, pokud nelze přehrávat filmy nebo zvukové soubory přijímané prostřednictvím funkce Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN) nebo pokud při přehrávání dochází k výpadkům? Proč je rychlost přenosu dat nízká?

- Posuňte počítač VAIO dále od překážek nebo blíže k přístupovému bodu, který používáte.

  Kvalitu spojení ovlivňují vzdálenost, překážky, konfigurace zařízení, intenzita a rušení rádiových vln, materiál stěn, spuštěné aplikace a další vlivy.

- Pokud používáte přístupový bod, může být dočasně přetížený. Závisí na tom, kolik jiných zařízení prostřednictvím přístupového bodu komunikuje.

  Chvíli vyčkejte a opakujte postup.

- Změňte nastavení kanálu přístupového bodu. Změnou kanálu můžete snížit rušení bezdrátové sítě a zrychlit přenos dat.

  Pokud dojde k rušení kanálu přístupového bodu, může se snížit rychlost přenosu dat.

- Pokud dochází k vzájemnému rušení přístupového bodu s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu.

  Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem.

- Zkontrolujte, zda v blízkosti zařízení Wi-Fi není zapnuta mikrovlnná trouba.

  Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracuje funkce Wi-Fi, používají různá zařízení. Pokud při komunikaci prostřednictvím funkce Wi-Fi používáte mikrovlnnou troubu, může dojít ke snížení rychlosti přenosu dat, omezení dosahu komunikace nebo výpadkům při komunikaci.

Začátek stránky