# Käyttöopas

# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Tulosta

## Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (Internetiin)?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?.

- Varmista, että tukiasema on käytössä.

- Tarkista tukiaseman asetukset.

  VAIO-tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan tai yhteys voi olla epävakaa, jos jokin seuraavista asetuksista on käytössä.

  - Liityntäpiste on määritetty hylkäämään tietoliikenne laitteista, joiden SSID-tunnus on ”ANY”, ja VAIO-tietokoneen tai liityntäpisteen SSID-tunnukseksi on asetettu ”ANY”.

  - Tukiasema on piilotilassa.

    Lisätietoja saat tukiaseman mukana toimitetusta oppaasta tai Wi-Fi-verkkosi palveluntarjoajalta.

- Varmista, että VAIO-tietokone ja tukiasema on liitetty toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

  Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

- Avaa oikopolut, valitseAsetukset (Settings) ja valitse sitten(verkkokuvake).

  Tarkista, että tukiasema on näkyvissä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

Siirry sivun alkuun