# Príručka používateľa

# Osobný počítač VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Tlač

## Čo robiť, ak sa pri stlačení vypínača rozsvieti indikátor napájania na zeleno, ale obrazovka zostane tmavá?

- Skontrolujte, či sú ovládacie prvky jasu a kontrastu správne nastavené.

- Môže byť nastavený výstup na externý displej.

  Niekoľkonásobným stlačením klávesov Fn+F7 vyberte požadovaný výstup na displej a potom stlačte kláves Enter.

- Ak používate externý displej, skontrolujte, či je pripojený k sieťovej zásuvke a zapnutý. Skontrolujte, či sú ovládacie prvky jasu a kontrastu správne nastavené.

  Informácie o zmene nastavení nájdete v príručke dodanej s displejom.

- Niekoľkonásobným stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno aplikácie.

  Mohla sa vyskytnúť chyba aplikácie.

- Ak ste chvíľu počkali a obrazovka počítača ostala tmavá, reštartujte počítač VAIO podľa nasledujúceho postupu. Ak budete postupovať podľa nasledujúcich krokov, môžu sa poškodiť údaje, s ktorými pracujete.

  - Odpojte všetky periférne zariadenia, napríklad tlačiareň alebo zariadenie USB. Ak je počítač VAIO pripojený k sieti, odpojte ho.

  - Stlačte a aspoň štyri sekundy podržte tlačidlo(Napájanie (Power)) a uistite sa, že indikátor napájania nesvieti. Potom počítač VAIO znova zapnite.

- Ak problém pretrváva, resetujte batériu.

  Stlačte a aspoň štyri sekundy podržte tlačidlo(Napájanie (Power)) a uistite sa, že indikátor napájania nesvieti. Odpojte všetky káble zapojené do počítača VAIO, ako napríklad sieťový adaptér, zatlačte tlačidlo odpojenia batérie a podržte ho stlačené počas troch až piatich sekúnd pomocou tenkého rovného predmetu (napríklad spinky na papier).

  Počkajte približne päť minút a potom všetky káble zapojte a znova zapnite počítač.

- Ak počítač VAIO prenesiete priamo z chladného na teplé miesto alebo ak ho používate v prostredí s vysokou vlhkosťou, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri.

  V takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu.

  Počítač nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou (relatívna vlhkosť viac ako 80 %), pretože sa môže pokaziť.

Prejsť na začiatok stránky