# Uporabniški priročnik

# Osebni računalnik VAIO Pro 11/13SVP1121/SVP1321

Natisni

## Kaj naj storim, če lučka za vklop zasveti zeleno, ko pritisnem gumb za vklop, zaslon pa ostane prazen?

- Preverite, ali sta svetlost in kontrast ustrezno nastavljena.

- Za izhod zaslona lahko izberete zunanji zaslon.

  Večkrat pritisnite tipki Fn+F7, da izberete želen zaslon, nato pa pritisnite tipko Enter.

- Če uporabljate zunanji zaslon, preverite, ali je priključen v električno vtičnico in ali je vklopljen. Preverite, ali sta svetlost in kontrast ustrezno nastavljena.

  Za informacij o spreminjanju nastavitev glejte priročnik, ki ste ga prejeli skupaj z zaslonom.

- Če želite zapreti okno programa, večkrat pritisnite tipki Alt+F4.

  Morda je prišlo do napake programa.

- Počakajte nekaj trenutkov. Če zaslon vseeno ostane prazen, računalnik VAIO vnovič zaženite po spodnjem postopku v danem vrstnem redu. Pri teh postopkih se lahko poškodujejo delovni podatki.

  - Odklopite vse zunanje naprave, kot je tiskalnik ali naprava USB, in prekinite omrežno povezavo z računalnikom VAIO.

  - Pritisnite gumb(Napajanje (Power)) in ga držite več kot štiri sekunde ter se prepričajte, da lučka za vklop ne sveti. Nato znova vklopite računalnik VAIO.

- Če težava ne odpravite, ponastavite akumulator.

  Pritisnite gumb(Napajanje (Power)) in ga držite več kot štiri sekunde ter se prepričajte, da lučka za vklop ne sveti. Odklopite vse kable, priključene na računalnik VAIO, kot je napajalnik, nato pa s tankim in ravnim predmetom (npr. sponko za papir) pritisnite gumb za izklop baterije in ga držite tri do pet sekund.

  Počakajte približno pet minut, nato pa ponovno priklopite vse kable in vklopite računalnik.

- Če računalnik VAIO prenesete iz hladnega v toplo okolje, ali če ga uporabljate v okolju z visoko vlažnostjo, se lahko v računalniku kondenzira vlaga.

  V takem primeru počakajte vsaj eno uro, preden vklopite računalnik.

  Računalnika ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo (relativna vlažnost več kot 80 %), saj lahko pride do okvare.

Na vrh strani