# Podręcznik użytkownika

# Komputer osobisty VAIO Pro 11/13SVP1121/SVP1321

Drukuj

## Uwagi dotyczące akumulatora o zwiększonej pojemności

W tej części omówiono sposób ładowania akumulatorów w przypadku podłączenia do komputera VAIO akumulatora o zwiększonej pojemności (niebędący częścią zestawu) oprócz zainstalowanego fabrycznie akumulatora (akumulatora podstawowego).

Po podłączeniu akumulatora o zwiększonej pojemności oba akumulatory są ładowane w poniższej kolejności. (Jeśli Funkcja ochrony akumulatora (battery care function) jest wyłączona).

1. Po naładowaniu akumulatora podstawowego do około 80% jego pojemności rozpoczyna się ładowanie akumulatora o zwiększonej pojemności.

2. Po naładowaniu akumulatora o zwiększonej pojemności do około 80% jego pojemności rozpoczyna się ładowanie akumulatora podstawowego do 100%.

3. Rozpoczyna się ładowanie akumulatora o zwiększonej pojemności do 100%.

Korzystanie z energii zgromadzonej w akumulatorze podstawowym rozpoczyna się dopiero po wyczerpaniu akumulatora o zwiększonej pojemności.

Początek strony