# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuteris VAIO Pro 11/13SVP1121/SVP1321

## Akumuliatorius

- Krovimo indikatoriaus būsenų sąrašas
  Krovimo indikatoriaus lemputė įsijungia arba mirksi skirtingai, atsižvelgiant į akumuliatoriaus būseną.
- Akumuliatoriaus įkrovimas
  Akumuliatorių galima krauti net naudojantis VAIO kompiuteriu, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio. Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į veikimo sąlygas.
- Kaip pailginti akumuliatoriaus veikimo trukmę
  Kai VAIO kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, jo veikimo trukmę galite pailginti toliau nurodytais būdais.
- Apie miego režimą
  Naudodami miego režimą galite atsitraukti nuo darbų ir išsaugoti tą pačią kompiuterio būseną, įskaitant duomenis, su kuriais dirbate.
- Pastabos apie išorinį akumuliatorių
  Šioje temoje paaiškinta, kaip įkraunami akumuliatoriai, kai prie VAIO kompiuterio, kuriame įdėtas akumuliatorius (pagrindinis), prijungiamas išorinis akumuliatorius (nepridedama).
- Intel Smart Connect Technology (miego režimas) parametrų keitimas
  Galite pakeisti Intel Smart Connect Technology parametrus dalyje VAIO Control Center.
- Akumuliatoriaus, kuriame baigiasi energija, užmigdymo parametrų keitimas
  Dalyje VAIO Control Center galima pakeisti akumuliatoriaus, kuriame baigiasi energija, užmigdymo parametrus.
- Baterijos įkrovimo talpos tikrinimas
  Akumuliatoriaus naudojimo trukmė yra ribota. Nuolat įkraunant ir iškraunant jo talpa po truputį mažėja. Todėl akumuliatoriaus naudojimo trukmė trumpėja net jei jis visiškai įkrautas. Galiausiai baigiasi jo eksploatavimo laikas ir jo nebegalima naudoti.

Eiti į puslapio viršų

### Galbūt ieškote šių temų:

- Pastabos apie akumuliatoriaus naudojimą
- Kodėl nepavyksta visiškai įkrauti akumuliatoriaus?
- Kodėl VAIO kompiuteris veikia lėtai ir sumažėja procesoriaus taktų dažnis, kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją?

Eiti į puslapio viršų