# Guide de l'utilisateur

# Ordinateur personnel VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimer

## Ajout et retrait de modules de mémoire

Si vous souhaitez augmenter la vitesse de votre ordinateur ou améliorer ses performances lors de l'exécution simultanée de programmes, augmentez sa capacité mémoire en installant des modules de mémoire en option.

Avant de mettre à niveau la mémoire de votre ordinateur, voir la section Remarques relatives à l'ajout et au retrait de modules de mémoire.

Si vous installez des modules de mémoire dans plusieurs emplacements, le mode bicanal est activé afin d'améliorer les performances.

Le type de module et la quantité de mémoire installée sur votre ordinateur peuvent varier en fonction du modèle.

1. Mettez votre ordinateur VAIO et les périphériques hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles de connexion, puis retirez le module batterie.

   Voir la section Retrait du module batterie pour plus d'informations sur savoir comment retirer le module batterie.

2. Attendez quelques instants que votre ordinateur VAIO refroidisse.

   Il se peut que les pièces internes de votre ordinateur VAIO soient brûlantes juste après sa mise hors tension. Veillez à ne pas vous brûler lors de la manipulation de votre ordinateur VAIO dans cet état.

3. Posez un linge propre sur une surface plane afin d'y placer votre ordinateur VAIO comme illustré ci-dessous. Retirez les vis à l'aide d'un tournevis en croix pour ouvrir le cache du compartiment du module de mémoire.

   Les emplacements des vis sont indiqués par les flèches dans l'illustration ci-dessous.

   Sur certains modèles, des vis imperdables sont utilisées sur le cache du compartiment du module de mémoire. Elles ne peuvent pas être détachées du cache.

   Une couche de protection recouvre le module de mémoire. Pour installer/retirer le module de mémoire, soulevez la couche de protection.

   Veillez à la soulever de façon à ce qu'elle ne se détache/replie pas.

4. Touchez un objet métallique extérieur pour décharger l'électricité statique.

   Ne touchez pas de pièces métalliques situées à l'intérieur de votre ordinateur VAIO.

5. Si aucun emplacement n'est disponible, retirez le module de mémoire actuellement installé. Tirez les loquets dans le sens des flèches pour libérer le module et former un angle (1), puis retirez le module dans le sens de la flèche (2).

6. Retirez le nouveau module de mémoire de son emballage antistatique.
7. Saisissez le module de mémoire par son bord et faites-le glisser dans l'emplacement correspondant, en orientant sa borne vers le bas, tout en alignant l'encoche du module avec la petite saillie située dans l'emplacement.

8. Saisissez le module de mémoire par son bord et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic, comme illustré.

   Les loquets situés de part et d'autre de l'emplacement s'enclenchent pour fixer le module. Ne touchez aucun circuit intégré (composants de couleur noire) sur le module de mémoire.

9. Remettez le cache du compartiment du module de mémoire et fixez-le à l'aide des vis que vous avez retirées à l'étape 3.
10. Installez le module batterie et branchez tous les câbles de connexion et les périphériques retirés à l'étape 1, puis mettez l'ordinateur sous tension.
11. Vérifiez que la quantité de mémoire système a été correctement modifiée.

    Si la quantité de mémoire système indiquée est exacte, le module de mémoire est correctement installé.

    Pour vérifier les informations système, voir la section Affichage des informations système.

Haut de la page

### Rubrique associée

- Remarques relatives à l'ajout et au retrait de modules de mémoire

Haut de la page