# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Spausdinti

## Ką daryti, jei VAIO kompiuteris neįsijungia (maitinimo indikatoriaus lemputė nešviečia žaliai)?

- Įsitikinkite, kad visi kabeliai tinkamai prijungti prie įrenginių, pvz., VAIO kompiuteris prijungtas prie kintamosios srovės adapterio, kintamosios srovės adapteris prijungtas prie maitinimo laido, o maitinimo laidas – prie kintamosios srovės lizdo. Žr. Maitinimo šaltinio prijungimas.

- Jei VAIO kompiuterio maitinimo laidas prijungtas prie ilgintuvo su jungikliu, patikrinkite, ar įjungtas jungiklis ir ar ilgintuvo kištukas tinkamai prijungtas prie kintamosios srovės lizdo.

- Jei neišjungsite VAIO kompiuterio įprastai, dėl programos klaidos gali būti sustabdytas maitinimo valdiklis.

  Atjunkite visus kabelius ir išorinius įrenginius, pvz., maitinimo laidą ir USB įrenginį, ištraukite akumuliatorių ir palaukite maždaug penkias minutes. Tada vėl viską sujunkite ir įjunkite kompiuterį.

- Prieš naudodami VAIO kompiuterį pirmą kartą, prijunkite kompiuterį prie maitinimo šaltinio naudodami kintamosios srovės adapterį.

- Įsitikinkite, kad naudojate „Sony“ pridėtą kintamosios srovės adapterį.

  Saugumo sumetimais naudokite tik originalų „Sony“ įkraunamąjį akumuliatorių ir kintamosios srovės adapterį, kuriuos „Sony“ pateikė su VAIO kompiuteriu.

- Įsitikinkite, kad akumuliatorius įdėtas tinkamai.

- Gali būti, kad akumuliatorius išsikrovė.

- Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris neveikia užmigdymo režimu, paspausdami kompiuterio mygtuką(Maitinimas (Power)).

  Atminkite, jei paspausite ir palaikysite nuspaudę mygtuką(Maitinimas (Power)) ilgiau nei keturias sekundes, kompiuteris išsijungs.

- Pernešus VAIO kompiuterį iš šaltos vietos į šiltą arba jį naudojant labai drėgnoje aplinkoje, kompiuterio viduje gali susikaupti drėgmė.

  Tokiu atveju prieš įjungdami kompiuterį palaukite bent valandą.

  Nenaudokite kompiuterio labai drėgnoje aplinkoje (jei santykinis drėgnumas didesnis nei 80 %), nes kompiuteris gali sugesti.

Eiti į puslapio viršų