# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

## Akumuliatorius

- Krovimo indikatoriaus būsenų sąrašas
  Krovimo indikatoriaus lemputė įsijungia arba mirksi skirtingai, atsižvelgiant į akumuliatoriaus būseną.
- Akumuliatoriaus įkrovimas
  Akumuliatorių galima krauti net naudojantis VAIO kompiuteriu, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio. Krovimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į veikimo sąlygas.
- Kaip pailginti akumuliatoriaus veikimo trukmę
  Kai VAIO kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, jo veikimo trukmę galite pailginti toliau nurodytais būdais.
- Apie miego režimą
  Naudodami miego režimą galite atsitraukti nuo darbų ir išsaugoti tą pačią kompiuterio būseną, įskaitant duomenis, su kuriais dirbate.
- Rapid Wake (miego režimas) parametrų keitimas
  Galite pakeisti Rapid Wake parametrus dalyje VAIO Control Center.
- Baterijos įkrovimo talpos tikrinimas
  Akumuliatoriaus naudojimo trukmė yra ribota. Nuolat įkraunant ir iškraunant jo talpa po truputį mažėja. Todėl akumuliatoriaus naudojimo trukmė trumpėja net jei jis visiškai įkrautas. Galiausiai baigiasi jo eksploatavimo laikas ir jo nebegalima naudoti.

Eiti į puslapio viršų

### Galbūt ieškote šių temų:

- Pastabos apie akumuliatoriaus naudojimą
- Akumuliatoriaus įdėjimas
- Baterijos išėmimas
- Ką daryti, jei pateikiamas pranešimas, kad akumuliatorius nesuderinamas arba įdėtas netinkamai, ir po šio pranešimo VAIO kompiuteris pradeda veikti užmigdymo režimu?
- Kodėl nepavyksta visiškai įkrauti akumuliatoriaus?
- Kodėl VAIO kompiuteris veikia lėtai ir sumažėja procesoriaus taktų dažnis, kai kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją?

Eiti į puslapio viršų